**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

**участникам соревнования при техническом обслуживание газораспределительного механизма двигателя Д-260**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское освидетельствование

1.2. В процессе производственной деятельности на участника соревнования воздействуют следующие опасные и вредные факторы:   
- движущиеся машины и механизмы;   
- подвижные части производственного оборудования;   
- разрушающиеся материалы конструкции;   
- отлетающие осколки;   
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов;   
- повышенное напряжение электрической сети, при замыкании которой ток может пройти через тело человека;   
- острые кромки, заусенцы, шероховатая поверхность заготовок, инструмента и оборудования;  
- расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола);   
- повышенные запыленность и загазованность рабочей зоны;   
- повышенные уровень шума и вибрации на рабочем месте;   
- повышенная или пониженная влажность воздуха;   
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;   
- пониженная или повышенная подвижность воздуха;   
- недостаточная освещенность рабочего места;   
- скользкие поверхности;   
1.3. Опасные и вредные производственные факторы реализуются в травмы или заболевания при опасном состоянии машин, оборудования, инструментов, среды и совершении работниками опасных действий.   
1.4. Опасное состояние машин, оборудования:   
- открытые вращающиеся и движущиеся части машин и оборудования; скользкие поверхности;   
- захламленность рабочего места посторонними предметами;   
- загрязнение химическими веществами, оборудования, инструмента.   
1.5. Типичные опасные действия студентов при проведении ТО, приводящие к травмированию:   
- использование машин, оборудования, инструмента не по назначению или в неисправном состоянии;   
- отдых в неустановленных местах;   
- выполнение работ в состоянии алкогольного опьянения;   
- выполнение работ с нарушением правил техники безопасности, требования инструкций по охране труда и инструкций по эксплуатации оборудования.

1.6. Сообщайте эксперту о замеченных неисправностях машин, механизмов, оборудования, нарушениях требований безопасности и до принятия соответствующих мер к работе не приступайте.

1.7. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.8. Убирайте использованный обтирочный материал в специальные металлические ящики с крышками.

1.9. Запрещается на рабочем месте конкурсной площадки, принимать пищу и курить, употреблять во время учебно-воспитательного процесса алкогольные напитки, а также приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

1.10. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.

1.11. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.

1.12. При техническом обслуживание газораспределительного механизмаучастник соревнования должны соблюдать правила личной гигиены.

1.13. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.

1.14. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Перед выполнением конкурсного задания на рабочем месте участник соревнования обязан надеть спецодежду и другие установленные для данного вида работ средства индивидуальной защиты. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы и заправлена, брюки должны быть поверх обуви, застегните обшлага рукавов, уберите волосы под плотно облегающий головной убор.

2.2. Проверьте, чтобы применяемые при работе инструмент и приспособления были исправны, неизношенны и отвечали безопасным условиям труда.  
Немеханизированный инструмент.   
2.3 Деревянные рукоятки инструментов должны быть изготовлены из выдержанной древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны, на их поверхности не должно быть выбоин, сколов и других дефектов. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно закреплен. Ударные инструменты (молотки, кувалды и т.д.) должны иметь рукоятки овального сечения с утолщенным свободным концом. Консоль, на которую насаживается инструмент, должна быть расклинена завершенным клином из мягкой стали.

2.4Ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки) не должны иметь трещин, заусенцев, наклепа; затылочная часть их должна быть гладкой, не иметь трещин, заусенцев и скосов. Длина ручного зубила - не менее 150 мм, их оттянутой части - 60 - 70 мм; угол заточки лезвия - в соответствии с твердостью обрабатываемых материалов.   
2.5 Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки ключей должны быть параллельны и не иметь трещин и забоин, а рукоятки - заусенцев. Раздвижные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.   
2.6 Концы ручных инструментов, служащих для заводки в отверстия при монтаже (ломики для сборки и т.п.), не должны быть сбитыми.   
2.7. Съемники должны иметь исправные лапки, винты, тяги и упоры.   
2.8. Отвертка должна быть с прямым стержнем, прочно закреплена на ручке. Отвертка должна иметь ровные боковые грани.   
2.9. Острогубцы и плоскогубцы не должны иметь выщербленных рукояток. Губки острогубцев - острые, невыщербленные и несломанные, плоскогубцы - с исправной насечкой.   
2.10. Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположите в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.   
2.11. Включите при необходимости местное освещение и проверьте исправность вентиляции.   
2.12. Проверьте безопасность рабочего места:   
- достаточность освещения;   
- исправность поверхности пола, который должен быть чистым, нескользким, ровным, не загроможденным посторонними предметами;   
- исправность площадок обслуживания;   
- исправность переносной электролампы местного освещения напряжением 12 - 42 В.   
2.13. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе не приступать.

**3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. При проведении технического обслуживания газораспределительного механизмаследите:   
- за содержанием закрепленного оборудования в исправности и чистоте;   
- за достаточным освещением места выполнения работ;   
- за работой приточно-вытяжной вентиляции на участке.   
3.2. Применяйте только исправные инструменты, грузоподъемные средства, приспособления и средства индивидуальной защиты.   
3.3. При разборке (демонтаже) деталей ГРМ и оборудования надежно закрепляйте их при помощи страховочных приспособлений, предотвращая падение.   
3.4. Все снятые с двигателя детали и узлы укладывайте на заранее выбранные и подготовленные места прочно и устойчиво, применяя подкладки. Под круглые детали подкладывайте упоры (клинья) для предотвращения травмирования ног.   
3.5. Распрессовку и запрессовку шкивов, полумуфт, подшипников производите специальными съемниками. Запрещается сбивать детали молотком и применять стальные наставки. При невозможности использования съемников или пресса применяйте выколотки с медными наконечниками и молотки с медными бойками.   
3.6. Следите за креплением предохранительных кожухов в устройствах, обеспечивающих невозможность внезапного действия пружин при сборке и разборке механизмов и узлов.

3.7. Участнику соревнования запрещается:   
- пользоваться неисправными инструментами, приспособлениями, механизмами, не соответствующими выполняемой работе;   
- применять инструмент не по назначению;   
- удлинять гаечные ключи присоединением другого ключа или трубы;   
- ударять молотком по ключу;   
- подкладывать металлические пластины между гайкой (головкой болта) и зевом ключа;   
- отвертывать гайки и болты с помощью зубила и молотка;   
- работать неисправными грузоподъемными механизмами и грузозахватными приспособлениями;  
- раскладывать и оставлять незакрепленными на лестницах, стремянках инструменты, детали, крепежные материалы и другие предметы во избежание их падения;   
- переносить инструмент в карманах спецодежды;   
- крепить детали, приспособления или инструменты на работающем оборудовании.

- проводить регулировочные операции при работающем двигателе

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно эксперту

4.2. При поражении пользователя электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.

4.3. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

**5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Проверьте отсутствие инструментов на узлах ремонтируемого оборудования, соберите и уложите их в отведенное место.   
5.2. Разлитое масло или топливо уберите с помощью песка или опилок, которые после использования ссыпьте в металлические ящики с крышками, предназначенные для этих целей и установленные вне помещения.   
5.4. Приведите в порядок рабочее место, произведите уборку участка, на котором выполнялась работа.   
5.5. Сообщите эксперту обо всех обнаруженных неполадках, принятых мерах по их устранению.   
5.6. Вымойте руки и лицо теплой водой с мылом.